Dans les schémas ci-dessous nous sommes partie sur de la production eau-chaude instantanée ce qui implique des vannes trois vois rapides et, dans le cas de distribution d’eau mitigée, un ballon de lissage.

Préleveur Automatique